#

##

##

    CAD-Funktionen:
    siehe Bedienung CAD ..

    Active CAD-Environment

      Active ConstructionPlane
    Definition der ab nun gueltigen Konstruktionsebene -
      (eines Userkoordinatensytems, UCS).
      Zur Definition kann eine Standardebene oder eine zuvor definierte Ebene
        benutzt werden. (Standardebenen: RX oder RY oder RZ).
        (siehe CAD-PLN, Definition Ebenen)
      Der Nullpunkt der gewaehlten Ebene ist der neue Koordinatennullpunkt.
      Auf die Konstruktionsebene bezogen sind ab jetzt:
      - Koordinatenangaben
      - angezeigte Positionen

      Die Anzeige der Mausposition kann relativ oder absolut erfolgen;
        relativ: (Default-) die Koordinaten im neuen Koordinatensystem;
        absolut: alle Koordinaten auf den absoluten Nullpunkt bezogen.
      Umschalten mit den Radiobuttons "rel" und "abs" neben der Anzeige
        der Mausposition.

      Ruecksetzen auf das absolute Koordinatensystem: Reset ConstrPlane

    Beispiel:
    R20=P(100 0 0) DZ DY
    # Nullpunkt in 100,0,0; neue X-Achse in 0,10,0
    R20
    # Aktivieren als neues UserKoordinatensystem.
    ...

    Siehe auch Beispielmodell sample_ucs1.gcad

      Reset ConstrPlane
    Ruecksetzen auf das absolute Koordinatensystem.

    Ebene 0 definiert das absolute Koordinatensystem;
      es wird Ausgabecode "R0" erzeugt.