LANG__=French

MM0=Affichage funcions: \
\=move: Maj + faire glisser la souris (ne pas pousser MouseButtons) \
\=pivoter: Ctrl + faire glisser la souris \
\=Zoom: Maj + Ctrl + mouvement de la souris

MMclear=modelspace clair
MMmock=seulement OBJ-modèles, ON: modèle d'importation; OFF: modèle de charge, de modifier et d'exportation n'est pas possible.
MMsave=mettre natif (. GCAD-format)
MMcomp=compresser modèles natifs (. GCAD) avec gzip (. Gcaz)
MMfDel=supprimer le fichier
MMfRen=renommer le fichier
MMfCpy=de copie de fichiers
MMfPrt=Imprimer / plot
MMexit=Exit Program
MMsma=activer le sous-modèle ou d'autres mainmodel
MMsmcp=mainmodel emménager dans submodel
MMsmcr=créer de nouveaux sous-modèle
MMsmsf=sauver le sous-modèle actif dans le dossier
MMsmlf=modelfile charge comme sous-modèle
MMsmre=renommer le sous-modèle actif
MMsmde=supprimer le sous-modèle actif
MMsmmp=modifier la position d'un sous-modèle

MMopBnd=Affichage Edgelines; ON / OFF
MMopDll=compiler et lier plugin-programmes avant de commencer; ON / OFF
MMopInt=activer interactions; ON / OFF
MMopTb1=Affichage MainToolBar (ci-dessus Grafic); ON / OFF
MMopTb2=Affichage messageToolbar (ci-dessous Grafic); ON / OFF
MMopBrw=affichage Objectbrowser (à gauche de Grafic); ON / OFF

MMdsps=sauver la vue active
MMdspsr=restaurer stockées afficher et d'enregistrer la vue active
MMdspr=restaurer stockées vue

MMdspon=Affichage Objectnames et (travailler)-directions
MMdspdir=display direction of curves
MMdsppt=Affichage points (P) on / off (only in VWR)
MMdsppl=Affichage avions (R) on / off (only in VWR)
MMdspso=affichage Solides (Sphère / cône / Torus / Cube) ombragés ou wireframe

MMstTol=définir Modelsize et tolérances
MMstTxl=définir Taille de la police pour les notes et Dimensions
MMstCol=définir par défaut Modelcolor
MMstLty=définir types de ligne (Color-Lintyp-LineThick) pour les lignes / Circ / Courbes
MMstDir=définir Modeldirectories
MMstBrw=définir le navigateur de l'aide ou la documentation
MMstEdi=définir Editor

MMmdMsi=set size and tolerances of model
MMmdMdp=modifier la position d'un sous-modèle
MMmdCvC=Changement courbes en cercles
MMmdLty=changement Linetyp (couleur, Linetyp, LineThick) de lignes / Circ / Courbes
MMmdSst=changement SurfaceStyle à l'ombre ou symbolique (fil de fer)
MMmdSco=changement de couleur de la surface active Color)
MMmdpsr=faire surface transparente
MMmdStx=faire surface texturée
MMmdOnm=afficher une liste d'objets
MMmdDel=supprimer des objets
MMmdEdi=modifier inputField active avec systemEditor / F3
MMmdCln=Supprimez toutes les lignes supprimées permanente / F4
MMmdDlo=défaire (supprimer la dernière opération; Ctrl-Z)
MMmdRlo=redo (dernière opération de restauration; Ctrl-Y)

MMinVpt=donner ViewportParameters (en interaction ouverte)
MMinTxt=MAN: TextBuffer coller après effacement ou Ctrl X

MMsePcp=donner Coordonnées du curseur sur la construction d'avion à la sélection suivante
MMsePop=donnent le point paramétrique du curseur sur l'objet sélectionné à la prochaine sélection
MMseLoO=get line from a segment of a polygon or countour at next selection

MMgrAdd=obj ajouter au groupe, retirer du groupe, s'il est déjà sélectionné
MMgrSav=enregistrer tous les objets de groupe dans le fichier (natif)
MMcaMod=Modifier standardparts
MMcaCre=Créer nouveau catalogue de standardparts
MMcaDel=Catalogue Delete de standardparts
MMapSta=Load et l'application de démarrage (script)
MMapEdi=modifier l'application active
MMapCre=créer de nouveaux
MMapDel=Supprimer la demande

MMbtgo=régénérer tous les objets à l'objet actif
MMbtstp=recréer objet actif
MMbtend=régénérer tous les objets
MMenZva=définir la Z-valeur de l'actif viewplane
MMcbRot=définir rotation-centre pour la rotation interactive
MMcbHid=ne pas afficher les objets sélectionnés
MMcbVie=réafficher objets cachés
MMcb3dv=inhibent 3D Rotation; ON / OFF
MMcbSha=affichage des surfaces ombragées ou wireframe

MMbtTop=topview (X-Y)
MMbtFro=FrontView (X-Z)
MMbtSid=sideview (Y-Z)
MMbtAxo=vue axonométrique
MMbtSca=calculer échelle et viewcenter automatique
MMbtScf=afficher un espace de ~ 6000 x 6000 x 6000 mm
MMbtScg=scale to active group
MMbtVwpt=save / restore current viewport (Ctr-V, Ctrl-CursorRight)
MMrbRel=display cursorposition on the active constructionplane
MMrbAbs=display cursorposition on the active constructionplane as absolute coordinates

MMrbVwr=Viewer
MMrbNCw=pas actif
MMrbCad=CAO interactive-Object-Editor
MMcbSN=objet de recherche, d'ajouter / modifier le nom d'objet
MMrbMan=mode manuel (créer / modifier des objets avec éditeur de texte)
MMcbMD=Rechercher / Modifier / Supprimer OBJ (Ctrl + leftMouseButt ou Ctrl-F)
MMundo=défaire (supprimer la dernière opération; Ctrl-Z)
MMredo=redo (dernière opération de restauration; Ctrl-Y)

RotCen=définir nouvelle rotation-Center: \
\=- Select (existant) vertex ou - \
\=- Pivoter l'affichage (Ctrl-drag_mouse) et étoile rouge Sélectionner
ViewOn=affichage des objets cachés, objets sélectionner pour les afficher
HideOn=Sélectionner les objets à cacher 
VWR_On=VWR: zoom/pan with mouse and shift/ctrl-key; select obj to analyze
CAD_On=CAD sélectionnez-Function / select object avec mouseb droite.
MAN_On=MAN: nouveau point: Alt-P; nouvelle ligne: right_mousebutton; ..
MD_On=choisir objet / key ObjID Entrée / Sortie: Ctrl mouseb droite.

CADPT=Points
CADLN=Lines
CADCI=Circles
CADPLN=Planes
CADVC=Vecteurs
CADVAR=Variables
CADCV=Curves (Ellipse, Polygone, Spline, Clothoid, Contour (courbe composite))
CADSUR=Surfaces
CADSOL=Bodies
CADDIM=texte, les dimensions
CADMDL=sous-modèles
CADTR=Transformations
CADCUT=Trim, déplacer, rotation, d'un projet, d'un miroir
CADINT=Interactios, joints
CADANA=Analyser
CADCP=Constructionplane

CADname=Objektname / info (il recherche avec "Search / Name")
CADhelpCAD=display a Help-text how to use CAD in a html-browserwindow
CADhelpFunc=display a Help-text for active Function in a html-browserwindow
CADhelpInput=display a Help-text for active inputfield in html-browserwindow
CADexit=cancel function. Does not save active object. Edit-mode: Cancel twice, right mousebutton  - edit.
CADclear=clear active CAD-inputfield
CADsave=mettre obj active., Obj prochaine GOTO. Droit mousebutton, Enterkey.

PT_cartes__offset=Point ; sélectionner ou de clés; offsetvalues [pour X / Y / Z]
PT_polar=polaires, relativ; Basepoint, Rotationangle (Z-Axis), [Tiltangle (plan xy),] Distance
PT_translate=point de se déplacer; Basepoint, Direction, [Distance,] [NormalDistance]
PT_rotate=rotation point; Centerpoint, Startposition, Angle [Axis]
PT_endpoints_center_focus___=characteristic points (center-, start-, end-; focus for ellipses, cornerpoints for polygons, splines)
PT_Mid_Cornerpoint_PT_PT__VC_=midpoint or cornerpoint of 2 points
PT_parametric_on_LN_CIR_CRV_SUR=Point de paramètre (s) en ligne / cercle / Courbe / Surface

LN_PT__PT=ligne entre 2 points
LN_parallel=Line parallel tu line/vector
LN_PT_Direct__Length_Rot_Angle_TiltAngle_=Ligne par point et de direction, [longueur], [Rot.Angle (Z-Axis),] [TiltAngle (plan xy)]
LN_LN_Dist____________parall_=ligne parallèle à la ligne, la distance, la position de (1-4).
LN_LN_LN__Rot_Angle_TiltAngle___mid_=Line = ligne médiane; [tourner dans intersectionpoint: Rotationangle (Z-Axis), [Tiltangle (plan xy)]
LN_tangent_to_line_circ_curve=line tangential to 2 objects (point/direction/circle/ellipse/bspline)

CIR_Cen_Radius__Z_Axis_=cercle du centre, le rayon [Axis]
CIR_Cen_Tang=cercle du centre, tangent au point / ligne / cercle
CIR_Tang_Tang_Radius=Cercle tangent à deux éléments, avec rayon fixe
CIR_Tang_Tang_Tang=cercle tangent à 3 éléments
ARC_Cen_Ang1_Ang2_Radius=Circ.Arc par le centre, l'angle de départ, angle de fin et de rayon
ARC_Cen_PT_Angle=Circ.Arc par centre et point de départ et angle d'ouverture
ARC_PT_PT_Radius=Circ.Arc par point de départ, point d'arrivée et de rayon
ARC_PT_Tang_Radius__Angle_=Circ.Arc par point de départ, la direction de début et de rayon [angle d'ouverture]
ARC_PT_PT_Cen=Circ.Arc par point de départ, point final, un centre de
ARC_PT_PT_PT=Circ.Arc de 3 points sur l'arc

PLN_Z_Axis__X_Axis_=Plane from origin, Z-axis (normalvector), [x-axis-vector or point on x-axis]
PLN_X_Axis__Y_Axis_=Plane from origin, X-axisvector, [y-axis-vector or point on y-axis]
PLN_PT_Plane_Offset_Angle=Plane with new origin and/or rotated around Z-axis

VEC_cartes__polar=Vector from line or vector or cartes. [length] [REV (turn)]
VEC_polar_______Angles_Length_=Vecteur de Rot.Angle (Z-Axis), [TiltAngle (plan xy)] [longueur] [REV (tour)]
VEC_from_objects=vector = tangente à la courbe (Circ / Ellipse / B-splines / Clothoid) du point sur la courbe

V_Variable___Value=variable de la valeur
V_X_Y_Z_part_PT_VC=Variable de X-Y ou Z-part "d'un point ou un vecteur.
V_PT_PT_Dist__Direction_=variable = longueur entre 2 points [direction -vector]
V_LN___Length=variable = longueur d'une ligne
V_PT___LN_Perp_Dist_=variable = distance normale d'un point à un objet linéaire
V_CIR__Radius=variable = rayon d'un cercle

S_Ellipse_Center_AxisEndPoint_Point=Ellipse du centre, le point final axe principal, point de ellipse
S_Ellipse_Center_Axes__EndPoints_=ellipse (limitée) du centre, axe principal vecteur, vecteur axe secondaire, point de départ, point final
S_Polygon___Points___=Polygone à partir de points
S_Polygon___Rectangle=Parallélogramme de cornerpoint et 2 vecteurs
S_BSpline___Points___=B-Spline de points; [CTRL (controlpoints / par-points)]
S_BSpline___Polygon___=B-Spline de polygone; [CTRL (controlpoints / par-points)]
S_BSpline___convert___join_obj_s=B-Spline = join (Connect) lignes / CRIA / B-splines
S_Clotoid=Clothoid de StartPoint, StartVector, Angle, StartRadius, EndRadius [Z-Axis]
S_connection_lines___Points___=connecting lines between points
S_Contour_CCV_____PT_LN_CIR_CRV=Contour (courbe composite - CCV) de point de départ, les courbes, point final. Automatique se croisent et le parage.

A_Planar_Surf__trim_punch_=surface plane de Boundary (cercle / Polygone / contour) [îles (cercle / polygone / contour)]
A_Spheric_Surf__Axis_Rad__=surface sphérique de l'axe, rayon [angle-x1, x2] [angle-y1, y2]
A_Cylinder_Surf__Axis_Rad__=surface Cylindrcal de l'axe, rayon [angle-x1, x2] [angle-y1, y2]
A_Revolved_Surf__Axis_Contour_=surface par révolution d'axe, contourline (ligne / cercle / B-splines), [startAngle] [endAngle] height1 (paramètre ou le point), height2 (paramètre ou point)
A_Extrusion_Surf__Contour_Vec_=Surface réglée de l'élément linéaire (ligne / cercle / B-splines) et le vecteur
A_Sweep_Surf__Contour_Path_=surface from path (spine) and contour (eg pipe)
A_Loft_Surf__Curves_across_=surface de Freeform sectioncurves verticale (ligne / cercle / b-spline)
A_Loft_Surf__Curves_along_across_=surface de Freeform sectioncurves horizontale et verticale (ligne / cercle / b-spline)
A_supported_trimmed_punched=surface découpée de la surface portante, boundarycurve [îles ...]
A_Hatch___Schraffur=surface issus d'boundarycurve, linedistance, angle.

B_Conus_PT_PT_R_R=cône de 2 points et 2 rayons
B_Conus_Circ_height_radius=Cone from from circle, height and radius
B_Torus_Axis_R_R=Torus de l'axe central, rayon externe et interne de rayon
B_Torus_Axis_CI=Torus de l'axe et le cercle
B_Sphere_Center_radius=Sphère du centre, rayon / point / cercle
B_Prism_Base_Thick_Point_Cone_=Prism de la zone de base (cercle / polygone / contour) et de l'épaisseur / Point
B_Prism_Base_Vec=Prism de la zone de base (cercle / polygone / contour) et le vecteur

N_DIM__hor_vert_parall_=dimension linéaire 2D
N_DIM3_X_Y_Z_parl=dimension linéaire 3D
N_DIM__Angle=Angle dimension 2D
N_DIM__Dmr=Diamètre dimension 2D
N_DIM__Radius=Dimension du rayon 2D
N_PointPos_LN=3D coordonnées d'un point avec leaderline
N_Text=3D-Texte de taille variable, la direction et des caractères spéciaux.
N_Text_LN=texte avec 1 ou 2 2D-leaderlines, [avec une flèche]
N_Text_LN_Circle=texte contenant un cercle et 2D-leaderline
N_TextTag_LN=2D-textblock [avec leaderline]
N_Symbol=Symbole (0-5, star/triangle/circle/rectangle/arrow1/arrow2)
N_Image_Pos_Filename=Image (normal pour le spectateur, échelle fixe ou dynamique)

M_internal_Model=sous-modèle interne; position, l'échelle [Orientation]
M_external_Model=sous-modèle externe; position, l'échelle [Orientation]
M_CatalogPart=Standardpart; position, l'échelle [Orientation]

TRafo_transl=Traduction de la direction [longueur]
TRafo_rot=de l'axe de rotation, angle

CUT__trim__obj=éléments linéaires Trim (ligne / courbe) avec un ou deux éléments de coupe
INT__intersect__obj=Intersectionpoint ou courbe de l'intersection de 2 éléments
TRAnslate_obj__VC_=Déplacer l'élément long de vecteur [longueur]
TRAnslate_obj__PLN_=Déplacer un objet à un système de référence différentes (plan) [TRA - transformation interverti]
TRAnsform_obj__Tra_=verschieben Objekt (Verschiebung) drehen oder (Verdrehung)
REV__reverse__curve=reverse curve
Project_obj__Prj_=élément de projet sur une surface
Mirror_about_line=Mirror: reflect objects across line
Mirror_about_plane=Mirror: refléter les objets sur plan
ISOparametric_Curve_from_Surf=extrait de la courbe de la surface (de paramtere (s)); [CX (en face; Default = long)]

Interact_connect=connecter objet avec l'interaction
Joint_export=export object (point or text)
Joint_import=import object (point or text) from submodel

Analyze_Point_Posi_=Affiche les coordonnées des points
Analyze_Obj_=Display type d'objet et les coordonnées
Analyze_Dist__PT_PT=mesure la distance entre 2 points
Analyze_Dist__PT_Obj=Mesures la distance normale entre le point - objet
Analyze_Vertex=Affiche les coordonnées d'un point de vertex (a affiché 3D-point)

ActiveConstrPlane=activer constructionplane du plan
Reset_ConstrPlane=constructionplane reset (activer standard coordinate-système)

Typ_Val=pièce Val / PgUp / PgDwn / SEL LN (Len.) / Sel Cir (Radius)
Typ_PT=Sel PT (sur obj) / Indiquer PT / coords clé
Typ_LN=Sel LN
Typ_AC=Sel CIR
Typ_VC=Vector: Key PgUp / Dwn / D [I] X / Y / Z / dy dx [DZ] ANG (AX) [ANG (az)]; Sel LN/CIR/Elli/Surf/PLN/PT+PT / "REV" (tourner )
Typ_CV=Sel CRV
Typ_CVCCV=Sel CCV
Typ_CVPOL=Sel Polygon
Typ_XVal=pièce X-Val; Sel PT
Typ_YVal=touche Y-Val; Sel PT
Typ_ZVal=pièce Z-Val; Sel PT
Typ_Angle=Angle: Key Val (deg.); Sel LN / PT-PT; Key PgUp / Dwn
Typ_PLN=Sel PLN; Key PgDwn (ConstrPln)
Typ_SOL=Sel Conus / Torus
Typ_goPrim=Sel PT / LN / CIR
Typ_lFig=Sel LN / CIR / CRV
Typ_goGeom=Sel Object
Typ_goGeo1=Sel LN / CIR / CRV / PLN
Typ_goGeo2=Sel Circ ou Ellipse
Typ_goGeo3=Sel PT / LN / CIR / CRV, CW / CCW
Typ_goGeo4=Sel VC / LN / PLN
Typ_goGeo5=Sel CIR / ELL / CCV
Typ_goGeo6=pièce Angle (degrés); Sel Vec / LN pour la direction; ReversButton
Typ_goGeo7=pièce Val (Angle-Degree); Sel PT
Typ_goGeo8=pièce Val; Sel PT
Typ_goAxis=Sel LN / CIR / PLN / PT + PT / PT + LN / PT + VC (PgUp) / PT + PLN
Typ_goRadius=pièce Radius; Sel PT / CIR
Typ_goGeoSUSU=Sel Conus Torus RuledSurf RevolvedSurf B-SPL-Surf
Typ_Tra=pièce PgUp / Dwn (Transformation choisir)
Typ_modAux=pièce PgUp / Dwn
Typ_mod1=pièce PgUp / Dwn (sélectionne d'autres versions)
Typ_modCWCCW=ReversButton; PgUp / Dwn; key "CW" (horaire)
Typ_modCTRL=pièce PgUp / PgDwn ("CTRL" = Controlpoints)
Typ_modREV=pièce PgUp / PgDwn ("REV" = inverse)
Typ_modCX=ey PgUp / PgDwn ("CX" = diamètre)
Typ_modUnlim=Unlimited; PgUp or PgDwn or key "UNL" or "UNL1" or "UNL2"
Typ_modRepl=replace obj default = copy Key PgUp/Dwn or "REPL"
Typ_Txt=enter text / key PgUp / PgDwn
Typ_String=Key Texte / Modifier-Modifier
TYP_FilNam=pièce Nom du fichier / Moyen Mousebutt. (F5 = FileList) / sel.Model
Typ_CtlgPart=Key Catalog / Partie / Moyen Mousebutt. (F5 = FileList) / sel.CatalogPart
Typ_Model=pièce ModelName / sel.Model
Typ_SubModel=pièce ModelName / Moyen Mousebutt. (F5) / sel.Model
Typ_Str_Dir1=pièce X / Y / Z / P / PgUp / Dwn
Typ_Val_symTyp=touche 0 (Star) 1 (Tria.) 2 (Circ) 3 (Rec.)
Typ_Joint=key joint / select joint
Typ_apDat=application Key données spécifiques
Typ_Group=Sel obj d'ajouter au groupe, sortie en touche Tab

XAesc=abort utilisateur (ESC-clés)
VC0=n Vektors définis ..
Vr0=pas de variables définies ..

FILT02=Pointfilter Vertex
FILT03=donner la position du curseur sur certaines obj ..
FILT04=select or keyIn obj to dump ..
FILT05=ajouter sélections / Keyin de groupe, le groupe fin avec touche de tabulation
FILT06=Line select | Circ | Image de la courbe à modifier ..
FILT07=surfer sur Sélectionner pour modifier ..
FILT13=Surf sélectionnez pour supprimer la texture
FILT14=Surf choisir d'appliquer la texture
FILT15=surfer choisir de charger la texture
FILT16=modifier la position: sélectionnez submodel
FILT18=donner paramétrique-point de la prochaine sélectionnés obj ..
FILT19=get line from a segment of a polygon or countour at next selection ..

DIR_NEW=nouveau répertoire sélectionnez (aucun symbole existe)
DIR_SYM=répertoire symbolique de sélectionner (à partir de symbole actuel)

PEDnopt=objet n'a pas de points mobiles ..
PEDnrpt=Object a {0} de points mobiles ..
PEDsav=enregistrer les modifications apportées (ri.Mousebutt.)
PEDcanc=annuler les modifications (ESC-clés)
PEDlink=lien pause pour obj {0} ?
PEDmod1=donner avion ou d'un vecteur / SEL. (point carré jaune, Sym-#) / Supprimer / Insérer / Exit (ri.Mousebutt.)
PEDmod2=donner avion ou d'un vecteur / SEL. (point carré jaune, Sym-#) / Exit (ri.Mousebutt.)
PEDmod3=Save (ri.Mousebutt.) Ou Annuler (ESC-clés)
PEDmov=point de se déplacer (déplacez la souris), - fin avec bouton droite ..
PEDdel=point Supprimer: Sélectionnez le point (carré jaune, Sym-#) pour supprimer / modifier / Exit (ri.Mousebutt.)
PEDins=point Insérer: place de choix sur la courbe - où le point d'insérer / supprimer / modifier / (Sortie ri.Mousebutt.)
PEDine=*** ERROR: insertposition sélectionnez la courbe active ..
PEDerrSel=*** ERREUR: ne peut pas utiliser l'objet sélectionné ..
PEDe1=*** ERROR: PointEditor est active ..
PEDe2=*** ERREUR: impossible d'analyser Plane / Vector
PEDe3=*** ERREUR: impossible d'insérer le point ..

TED_no=pas de texture est actif
TED_ldf=Charger l'image
TED_ldn=Recharger
TED_rem=supprimer
TED_miy=miroir vertical
TED_mix=miroir horizontal
TED_sz1=s'insérer dans
TED_sz2=taille fixe
TED_can=reset and exit (Esc-key)
TED_end=save and exit (Return-key)

UIWTms=Modelsize. All following values will be recomputed.
UIWTcv=max. deviation for curves (tolerance for approximation curve -> polygon)
UIWTdi=max. display-deviation for circles, curves
UIWTsm=set only for the active model or apply to all subModels
UIWTmo=activate the modelsize / tolerance from above
UIWTre=reset all values to default (modelsize 500)

MMcbMea=measure between 2 points
Meas_in=Measure: select 2 points; end with right mousebutton.
LST_err1=list overflow; enter text for filter
SEL_fnam=select or key filename
SEL_sDir=Give symbolic pathname for dir.  {0}
SEL_ko=Object  {0}  cannot be used ..
OVER_fil=overwrite file  {0}
OVER_mdl=overwrite submodel  {0}
NOEX_fil=file  {0}  does not exist
NOEX_mdl=subModel  {0}  does not exist
NOEX_dir=directory  {0}  does not exist
ModColIn=define new Color, then select surface ..
ModTraIn=define 50% or 80%, then select surface or body ..
ModSstIn=define new surfacestyle, then select surface or body ..
ModLtyIn=define new linetype, then select line or curve ..
CADinit=OK or right mousebtton or Enter-key; Abort: Cancel or Esc-key.

SN_New=create new group (from complete model)
SN_Add=add to active group (from complete model)
SN_Rem=remove from active group
SN_TxtNot=search all objects [NOT] containing infotext
SN_DepNot=search all objects [NOT] depending from object "depends"

ERRCAD0=ERROR: function CAD must be active ..
pluginErr0=rebuild not possible - compiler or linker not found.
pluginErr1=Error in plugin  {0} ; aborted.
FileOp=opening file  {0}
SAVusm=Save unused submodel  {0}  ?

ED1CW=last input clockwise
ED1CCW=last input counterclockwise
ED1MOD+=select next solution-variant
ED1MOD-=select previous solution-variant
ED1<<<=one input back (before inserting)
ED1>>>=one input forward (after inserting)

EOF
