^

##

    Funktionsweise gCAD3D

    Objektdaten werden nicht binär sondern als Asciitexte gespeichert
      (wie zB HTML oder XML).
      Die Modelfiles (.gcad) können also mit jedem Editor
        erstellt / modifiziert werden.

    Die Verarbeitung erfolgt sequentiell durch einen Interpreter.

    Kurven und Flächen (Ellipsen, Ruled und Revolved Surfaces)
      werden nicht in Splines / NURBS umgewandelt,
      sondern analytisch bearbeitet und auch in Orignalform exportiert / gespeichert.

    Programmiersprache: C
    Grafik:             OpenGL mit GLU
    GUI:                GTK

    Module:
      CommandInterpreter (CI):
        Sourceobjekte (Ascii-text) in binäre Objekte umwandeln.
      DataBase           (DB):
        Binärobjekte zwischenspeichern.
      DisplayListe       (DL):
        Link zu OpenGL und Statusinfo für alle visualisierten Binärobjekte
      Displayfunktionen  (GL)
        OpenGL-Funktionen

    Importmodule:
      Alle importierten Objekte werden direkt in gcad-Sourceobjekte umgewandelt.

    Grafikprogramme mit Interpretern:
    APT
    Varkon
    OpenSCAD
    geogebra

    ===============================================================================
    APT
    ===============================================================================
    http://de.wikipedia.org/wiki/Automatically_Programmed_Tools

      APT-Programm    (Ascii)
    NC-Prozessor      (APT,MiniAPT,APL-APT,Compact,Elan,Fapt,Exapt ..)
      CLDATA-File     (binär)
    Postprocessor
      NC-Programm     (Ascii)
    Werkzeugmaschine

    Beispiel:

    P0=POINT/X0,Y0
    P1=POINT/X1,Y1
    L1=LINE/P0,P1 $$ Linie durch Punkte P0 und P1
    GOTO/P0
    GOTO/P1
    RAPID $$ Eilgang ein
    GODLTA/20 $$ um 20 mm in Z-Richtung abheben

    ===============================================================================
    Varkon
    ===============================================================================
    http://varkon.sourceforge.net/
    Interaktives GUI.
    Source (Generic Model) .mbs-files.
    Precompiled Objects (Bytecode, still parametric) .mbo-files.
    Binary modelcode .res-files

    Beispiel:

    GLOBAL MODULE rhombe_param ();
        constant VECTOR o = vec(0,0,0);
        constant VECTOR a = vec(0,1,0);
        constant VECTOR b = vec(1,0,0);
    BEGINMODULE
        b_plane(#1, o, o+a, o+a+b, o+b);
    ENDMODULE

    ===============================================================================
    OpenSCAD
    ===============================================================================
    http://www.openscad.org/
    3D-compiler, creating solid 3D CAD objects.
    Kein interaktives GUI.

    Beispiel:

    circle(r = 10);
    rotate([90,0,0]) polygon( points=[[0,0],[2,1],[1,2],[1,3],[3,4],[0,5]] );

    ===============================================================================
    geogebra
    ===============================================================================
    http://www.geogebra.org/
    Erstellung und Berechnung mathematischer Figuren.
    2D, interaktives GUI. XML-Ausgabe.