<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
<TITLE>CAD_PLN_de.htm</TITLE>
<style>body{font: 10pt Verdana,sans-serif;}</style>
</HEAD>
<BODY LANG="de-AT">
<PRE>

<h2>CAD-Funktionen für Ebene/Achsensystem:</h2>

siehe auch <a href="CAD_Base_de.htm#R">Codes für Ebene/Achsensystem</a>

Ebenen / Achsensysteme benutzen den Kennbuchstaben R.



____________________________________________________________________________
<p><a name="F0"></a></p>
  <h2>PLN X-normal (Plane, R)</h2>
Ebene normal auf die X-Achse durch Eingabe des X-Abstandes.
Ebene parallel zur Y-Z-Ebene; die neue X-Achse entspricht der 3D-Y-Achse,
  die neue Y-Achse entspricht der 3D-Z-Achse.
  Die neue Z-Achse entspricht der Hauptachse -X.
  Die Ebene wird auf der X-Achse (Y=0, Z=0) dargestellt.

Beispiel: R5=X(100)


<p><a name="F1"></a></p>
  <h2>PLN Y-normal</h2>
Ebene normal auf die Y-Achse durch Eingabe des Y-Abstandes.
Ebene parallel zur X-Z-Ebene; die neue X-Achse entspricht der 3D-X-Achse,
  die neue Y-Achse entspricht der 3D-Z-Achse.
  Die neue Z-Achse entspricht der Hauptachse -Y.
  Die Ebene wird auf der Y-Achse (X=0, Z=0) dargestellt.

Beispiel: R5=Y(100)


<p><a name="F2"></a></p>
  <h2>PLN Z-normal</h2>
Ebene normal auf die Z-Achse durch Eingabe des Z-Abstandes.
Ebene ist parallel zur X-Y-Ebene,
  alle Achsenrichtungen sind hier gleich wie beim Hauptachsensystem RZ.
  Der Abstand auf der Z-Achse wird angegeben.
  Die Ebene wird auf der Z-Achse (X=0, Y=0) dargestellt.
  
Beispiel: R5=Z(100)


<p><a name="F3"></a></p>
  <h2>PLN PT  Z-Axis  [PT_X-Axis]</h2>
Ebene aus <a href="CAD_Base_de.htm#P">Nullpunkt</a> Z-AchsVektor [X-Achs-Punkt]
  Z-AchsVektor: der <a href="CAD_Base_de.htm#D">Normalvektor</a> der Ebene 
  X-Achs-Punkt: ein Punkt auf der X-Achse der neuen Ebene;

Beispiele:
R10=P(100 100 100) DZ
R11=P(100 100 100) D(0 0 1) P(101 100 100)
R12=P154 D(ANG(90) ANG(45))
R13=P(100 100 100) L(P(0 0 0) P(0 0 100))


<p><a name="F4"></a></p>
  <h2>PLN PT  Z-Axis  X-Axis          PERP</h2>
Ebene aus <a href="CAD_Base_de.htm#P">Nullpunkt,</a> Normalvektor und X-Achsvektor:
  Z-AchsVektor: der <a href="CAD_Base_de.htm#D">Normalvektor</a> der Ebene 
  X-AchsVektor: definiert die Richtung der X-Achse der neuen Ebene;

Beispiel:
R21=PERP P(50 50) DX DY


<p><a name="F5"></a></p>
  <h2>PLN PT  X-Axis  VEC_in_Plane</h2>
Ebene aus <a href="CAD_Base_de.htm#P">Nullpunkt</a> X-AchsVektor Vektor_in_der_Ebene
  X-AchsVektor: definiert die <a href="CAD_Base_de.htm#D">Richtung</a> der X-Achse der neuen Ebene;
  Vektor_in_der_Ebene: ein weiterer Vektor in der neuen Ebene.

Beispiel:
R12=P(100 100 100) D(1 0 0) D(0 1 0)
R20=P(100 100 25) DX DY


<p><a name="F6"></a></p>
  <h2>PLN PT  PT  PT</h2>
Ebene/Referenzsystem durch die drei 3D-Punkte po px pt;
  po = der <a href="CAD_Base_de.htm#P">Nullpunkt</a>,
  px = ein Punkt auf der X-Achse der neuen Ebene,
  pt = ein Punkt in der Ebene (darf nicht in einer Linie mit po - px liegen)

Beispiel:
R4=P(100 100 100) P(101,100,100) P(100,101,100)


<p><a name="F7"></a></p>
  <h2>PLN PT  Plane</h2>
Ebene/Referenzsystem verschieben (die Achsrichtungen bleiben)
durch Eingabe der <a href="CAD_Base_de.htm#PLN">Ebene</a> und des neuen <a href="CAD_Base_de.htm#P">Nullpunktes</a>.

Beispiel:
R21=R20 P(100 100 50)


____________________________________________________________________________
</PRE>
</HTML>
