##

##

##

##

    siehe Bedienung CAD ..

    CAD-Funktionen für Modelle:

    siehe auch Interne Modelle / Externe Modelle
    siehe auch Codes für Modelle

    Modelle benutzen den Kennbuchstaben M

    ____________________________________________________________________________

    M internal Model
    Ein internes Submodel positionieren.
      (Alle exportierten Objekte des Submodel werden automatisch importiert.
       Der Text einer importierten Note wird neu abgfragt.)

    Submodel
      - Auswahl eines Submodels aus Liste (oder durch mittlere Maustaste)
      - oder durch Selektion eines bereits vorhandenen Submodels

    Position,Orientation
      Nullpunkt und Ausrichtung des Submodells

    [Scale]: Vergrösserungsmaßstab; Default ist 1

    Beispiele:
    # Internes Submodell "SM1", 45 Grad um Z-Achse gedreht, Scale=2
    M20="SM1" R(P(100 0) 45) VAL(2)

    ____________________________________________________________________________

    M external Model
    Ein externes Submodel positionieren.
      (Externe Submodels sind Modelfiles).

    Submodel
      - Auswahl eines Submodels aus Liste (oder durch mittlere Maustaste)
      - oder durch Selektion eines bereits vorhandenen Submodels

      Modelname: siehe Symbolische Dateibezeichnungen.

    Position,Orientation
      Nullpunkt und Ausrichtung des Submodells

    [Scale]: Vergrösserungsmaßstab; Default ist 1

    Beispiel externes Model:
    M20="Data/Niet1.dat" R(P(100 0) DIY) VAL(0.5)

    Beispiel Mockup-Model:
    M21="Data/clocktwr.wrl" R(P(0 0 0) R20)

    Externe Modelle können dzt nur GCAD-Code oder Mockup-Modelle
      (zB WRL STL, OBJ) beinhalten.
    Externe Modelle können dzt keine internen oder externen Submodelle beinhalten.

    ____________________________________________________________________________

    M CatalogPart

    Einen Katalogteil positionieren.
      Siehe auch Funktionen zum Verwalten von Normteilen.
      Siehe auch Codes für Normteile.

    CatalogPart
      - Auswahl eines Katalogteil aus Liste (oder durch mittlere Maustaste)
      - oder durch Selektion eines bereits vorhandenen Katalogteils.

      Der CatalogPartname besteht aus Katalogname / Teilename; siehe Catalog.

    Position,Orientation
      Nullpunkt und Ausrichtung des Submodells

    [Scale]: Vergrösserungsmaßstab; Default ist 1

    Beispiel Katalogteil:
    M22=CTLG "Schrauben/SKS_10x30" P20 VAL(1)

    ____________________________________________________________________________