##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

##

    siehe Bedienung CAD ..

    CAD-Funktionen für Kreise:

    siehe auch Codes Kreise

    Kreise benutzen den Kennbuchstaben C ("Circle").

      CIR Cen Radius [Z-Axis]
    Kreis aus Mittelpunkt, Radius [Achs-Vektor]

    # Kreis (360 - Grad)
    C20=P20 VAL(25) DZ

      CIR Cen Tang
    Kreis aus Mittelpunkt, tangential an Element.
      Centerpoint   neuer Kreismittelpunkt.
      Tang          Tangentenelement:  Punkt, Linie, Kreisbogen, Polygon;
                      Linien und Kreise aus CCV.
      [Version]     nur für Tangente an Kreis:  1=kleiner Kreis, 2=großer Kreis.

    # Mittelpunkt, tangential|  an Line / Circ
    C1=P1 L1
    C1=P1 C1

      CIR Tang Tang Radius [Version]
    Kreis, tangential an zwei Elemente, mit fixem Radius, Positionsangabe.
      Element:  (derzeit nur) Punkt, Linie oder Kreisbogen.
      Version:  1 - 8 (es gibt bis max 8 Lösungen; PgUp / PgDown-Taste).

    # Tangential an 2 Elemente, Radius.
    # C1=P1,L1,Radius,Seite
    # C2=P1,C1,Radius,Seite
    # C5=L1,L2,Radius,Seite
    # C5=L1,C1,Radius,Seite
    # C5=C1,C2,Radius,Seite
    L1= X(10)
    L2= Y(10)
    C1=L1 L2 VAL(5) MOD(1)

    # 2 Punkte am Umfang, Radius.
    # C1=P1 P2 Radius Seite Z-Achs-Vektor
    P20=P(98.6 5.4 0)
    P21=P(114.5 -15.2 0)
    C22=P20 P21 VAL(12) MOD(1) DZ

    # Punkt am Umfang, Tangente, Radius.
    # C1=P1 L1 Radius Seite
    L20=P(44.6 -32.8 0) P(86.5 -69.3 0)
    P26=P(56.2 -35.5 0)
    C21=P26 L20 VAL(8) MOD(2)

    # Punkt am Umfang, tangential an Kreis.
    # C2=P1 C1 Radius Seite
    C20=P(114.5 -15.2 0) VAL(12) DZ
    P27=P(96.9 -19.7 0)
    C21=P27 C20 VAL(8) MOD(1)

      CIR Tang Tang Tang [Version]
    Kreis tangential an 3 Elemente.
      Element:  (derzeit nur) Punkt, Linie oder Kreisbogen.
      Version:  1 - 8 (es gibt bis max 8 Lösungen; PgUp / PgDown-Taste).

    Eingabepunkte dürfen sich auch genau auf einem Eingabelement befinden.

    # Kreis zwischen 3 Linien
    C20 = L20 L21 L22

      ARC Cen Ang1 Ang2 Radius   [CW/CCW]
    Kreisbogen durch Mittelpunkt, Winkel-Startpunkt, Winkel-Endpunkt und Radius.
      [CW/CCW] ist die Drehrichtung; optional ("CW").

    #   Mittelpunkt, Viertelkreis, R=10, Uhrzeigersinn.
    C21=ARC P20 ANG(0) ANG(90) 10 CW

      ARC Cen PT Angle [Z-Axis]       ARC
    Kreisbogen durch Mittelpunkt, Startpunkt und Öffnungswinkel.
      Achsvektor optional.

    # , Mittelpunkt Startpunkt Viertelkreis
    C21=ARC P20 P21 ANG(90) DZ

      ARC PT PT Radius [Z-Axis] [CW/CCW] [Version]      ARC
    Kreisbogen durch Startpunkt, Endpunkt und Radius.
      Achsvektor optional.
       Version 1 und Default = Öffnungswinkel 0-180 Grad
       Version 2 = Öffnungswinkel 180-360 Grad

    # Kreisbogen aus Startpunkt Endpunkt Radius Achsvektor
    C21=ARC P(251 23 0) P(189 75 0) VAL(50) DZ

      ARC PT Tang Radius [Angle] [Z-Axis] [CW/CCW]       ARC
    Kreisbogen durch Startpunkt, Startrichtung und Radius.
      Startrichtung: die Tangente an den Kreis im Startpunkt.
        Ein Vektor (oder Linie, Kreisbogen, Polygon, Ellipse, B-Spline, Kloth.).
      Radius.
      Angle: Öffnungswinkel, optional; Standard ist 360 Grad.

      Achsvektor optional. Andere Seite durch Umdrehen des Vektor (zB "DIZ").
      [CW/CCW] ist die Drehrichtung; optional ("CW").

    # Beispiel: Endtangente einer Klothoide als Startrichtung.
    S20=CLOT P(0 0 0) DX ANG(30) 0 10
    P20=P(S20 1)
    D20=TNG P20 S20
    C20=ARC P20 D20 25 ANG(30)

      ARC PT PT Cen [Z-Axis] [CW/CCW]              ARC
    Kreisbogen durch Startpunkt, Endpunkt und Mittelpunkt
      Achsvektor optional. Seite wechseln:
      [CW/CCW] ist die Drehrichtung; optional ("CW").

    C20=ARC P(10 6) P(16 0) P(10 0) DIZ

      ARC PT PT PT         [CW/CCW]         ARC1
    Kreisbogen durch drei Punkte am Umfang.
      [CW/CCW] ist die Drehrichtung; optional ("CW").

    C20=ARC1 P(0 0) P(10 0) P(10 10)

    ____________________________________________________________________________
    Andere:

    # die Drehrichtung eines existierenden Kreises umdrehen
    C2=C1,REV