##

##

##

##

##

##

##

    siehe Bedienung CAD ..

    CAD-Funktionen Variable:

    siehe auch Codes Variable

    Variable benutzen den Kennbuchstaben V.

    Implizite Definition durch die Funktion VAL().
      Beispiel: VAL(P20 P21)  - ergibt den Abstand zwischen 2 Punkten.

    Variable werden temporär als horizontale Linie angezeigt;
      die Länge entspricht dem Wert.

    ____________________________________________________________________________

      V Variable - Value
    - Direktzuweisung einer Variablen

    - mit Pageup / PageDown-Taste eine definierte Variable auswählen.

      V X/Y/Z-part PT|VC
    Den X- oder Y- oder Z-Anteil eines Punktes oder Vektors kopieren.

    # die X-Koordinate eines Punktes kopieren
    V20 = X(P20)

      V PT-PT Dist.[Direction]
     Variable = Länge zwischen 2 Punkten [in Richtung]

    [Direction]   optional; keine Angabe: direkte Länge zwischen 2 Punkten
                  Abstand entlang eines Vektors: Definition eines Vektors

    Beispiel:
    V20 = P20 P21
    # Differenzabstand von Punkt P20 bis P21 in Richtung Z:
    V21=P20 P21 DZ

      V LN      length
     Variable = Länge einer Strecke

    V20 = L20

      V PT - LN Perp.Dist
     Variable = Normalabstand eines Punktes von einer Strecke

    V20 = P20 L20

      V CIR     Radius
     Variable = Radius eines Kreises

    V20 = C20