<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="CONTENT-TYPE" CONTENT="text/html; charset=utf-8">
<TITLE>CAD_PT_de.htm</TITLE>
<style>body{font: 10pt Verdana,sans-serif;}</style>
</HEAD>
<BODY LANG="de-AT">
<PRE>


<a href="CAD_using_de.htm">siehe Bedienung CAD ..</a>

<h2>Joints</h2>
Joints sind Objekte, die von Submodellen an das übergeordnete Model
  exportiert werden.
Joints benutzen den Kennbuchstaben J.
  
Anwendungen für Joints:

  <i>Schaltbilder (Elektrik, Hydraulik, Pneumatik)</i>
       Importieren von Punkten als Anschlusspunkte (<a href='#JP1'>Beispiel</a>)
       Text - wird für jede Submodellreferenz neu abgefragt (<a href='#JN1'>Beispiel</a>Beispiel)
  
  <i>Kinematik</i>
    NOCH NICHT IMPLEMENTIERT.
  
  <i>Animationspfade, Cameradrives</i>
    NOCH NICHT IMPLEMENTIERT.
  




<hr>
<p><a name='JP1'></a></p>
<h3>Joints auf Punkten:</h3>
  Der zugehörige Punkt wird beim Einfügen dieses Model als Submodel
    neu erzeugt - der Punkt wird im übergeordneten Model importiert.
  Anwendungsbeispiel:
    Das aktuelle Model ist ein elektrischer Widerstand;
    die Anschlusspunkte werden als Joints definiert.
    Beim Einfügen des Widerstandes als Submodell werden an den
    Anschlusspunkten automatisch normale Punkte erzeugt.
    Siehe Modell sample_DiagEl1.gcad.
    

<hr>
<p><a name='JN1'></a></p>
<h3>Joints auf Notes:</h3>
  Damit kann der Text der zugehörigen Note modifiziert werden -
    der Text wird beim Einfügen dieses Model als Submodel neu abgefragt.
  Anwendungsbeispiel:
    Das aktuelle Model ist ein elektrischer Widerstand;
    eine Note mit dem Widerstandswert wird als Joint definiert.
    Beim Einfügen dieses Models muß der Widerstandswert neu definiert werden.
    Siehe Modell sample_DiagEl1.gcad.
  




<h2>CAD-Funktionen Joints:</h2>

<hr>
<p><a name='F1'></a></p>
 <h2>Joint-export</h2>
Ein Objekt des aktuellen Model als Joint exportieren.

<b>joint-object:</b>
derzeit nur <a href='#JP1'>Punkt</a> oder <a href='#JN1'>Note</a>.

<b>Ausgabe:</b>
J1 = P20


<hr>
<p><a name='F2'></a></p>
 <h2>Joint-import</h2>
 Ein Objekt eines Submodel importieren.
 Das Submodel-Objekt muss mit Joint-export exportiert worden sein.

 <b>Achtung:</b> alle exportierten Objekte eines Submodel werden beim Einfügen
   eines Submodel (<a href="CAD_Model_de.htm#F0">M int.Model Submodel</a>) automatisch importiert !
 
 Diese interaktive Funktion ist nur also zur Modifikation
   von Joint-imports erforderlich.

<b>Submodel:</b>
  aus welchem Submodel das Joint-Objekt importiert werden soll.
  
<b>Joint:</b>
  J#  (der Joint im Submodel)

<b>Text</b>
  nur für Note-Joints: der Text, der den Originaltext ersetzt.



<b>Ausgabe:</b>
P20 = IMP M20 P20
N20 = IMP M20 N20 "neuer Text"



</PRE>
</BODY>
</HTML>

