##

    Features gCAD3D

    gCAD3D verfügt über
          eigene Import-/Exportprogramme,
          einen integrierten 3D-OpenGL-Viewer,
          einen Programminterpreter für Geometrie und NC-Bearbeitung in 3D,
          einen eigenen integrierten NC-Prozessor
          ein Programminterface für Anwenderseitige Zusatzprogramme (Plugins)

    Der Programminterpreter bietet die Funktionen zur
          Erzeugung der geometrische Objekte
          NC-Bearbeitung, direkt und programmgesteuert
          Aufbereitung der Daten (Konturbildung ..)
          Analyse der Daten
          Darstellung von 2D-Zeichnungen, 3D-Modellen und Fotos (Bitmaps)
          alle Darstellungsobjekte können mit Interaktionen verbunden werden
          Programmierfunktionen

    Die Erzeugung der Geometrie / des NC-Programmes erfolgt über -
          interaktiv erzeugte geometrische Objekte oder
          manuell erzeugte Befehlestexte oder den
          Importmodule (Dxf, Iges, Step ..) oder durch einen
          per Programm erzeugten Datenbestand oder durch
          spezielle Importprozessoren (Anwenderprogramme)

    Mit Modellobjekten verknüpfte Interaktionen ermöglichen:
          Modellaufrufe (wie HTML - HREF)
          Programmaufrufe (Plugins starten)
          Ansichtsposition (Viewport) verändern
          dynamisches Verändern der Modellparameter

    Die Ausgabe der Daten erfolgt über den -
          einen Exportmodul (Dxf, Iges, Vrml, Svg ..)
          Standard - ISO - Postprozessor
          spezialisierte Exportfunktionen (Anwenderprogramme)
          das systemeigene Format APT3D (Ascii-Textformat)

    Das Programminterface ermöglicht -
          Erzeugen und Analysieren geometr. Objekte
          interaktive Dialogfunktionen (Selektionen ..)
          automatisches Kompilieren und Linken zur Programmlaufzeit