##

###

###

###

###

###

###

###

###

    CAD - Kurve editieren

    Funktion aktivieren

    Punkte Ändern
    Punkte Löschen
    Punkte Einfügen

    Punkte in einer Ebene verschieben
    Punkte entlang Vektor verschieben
    Punkte um einen fixen Vektor verschieben

    Fertig

    Funktion aktivieren
    Aufruf: nur im CAD-Modus;
      ein Objekt mit verschiebbaren Punkten (P,L,C,S)
      mit rechter Maustaste selektieren, "edit curve"

    Kurvenpunkte in einer Ebene verschieben
    Checkbox "plane" aktivieren.
    Definition der Ebene in der der Punkt verschoben wird:
      Standard ist die aktive Konstruktionsebene.
      Eingabe in das Eingabefeld:
        Eingabe von "RZ" für die X-Y-Ebene
        oder "RX" (Y-Z-Ebene) oder "RY" (X-Z-Ebene)
        oder selektieren einer definierten Ebene ("R#").
        oder selektieren einer Ebene im Browser.

    Kurvenpunkte entlang Vektor verschieben
    Checkbox "vector" aktivieren.
    Definition eines Vektors, auf dem der Punkt verschoben wird:
      Standard ist der Normalvektor der aktiven Ebene ("DZ" zB für Ebene "RZ")
      oder Eingabe in das Eingabefeld:
      - Standardvektor (DX,DY, DZ, DIX, DIX, oder DIZ) -
      - oder selektieren eines Vektors im Browser
      - oder Definition einer Ebene (es wird ihr Normalvektor benutzt)

    Kurvenpunkte um einen fixen Vektor verschieben
    Checkbox "vector" aktivieren / definieren (wie oben)
      "Länge"  Vektorlänge eingeben

    Ändern
    Punkte mit der Maus verschieben.

    Es werden alle verschiebbaren Punkte des Objekts als gelbe Rechtecke
     angezeigt. Das gelbe Rechteck selektieren -
    Es werden nun alle vom gewählten Punkt abhängigen Objekte dynamisch
     modifiziert.

      Beenden mit linker Maustaste.
      Weiter mit "Speichern / Abbrechen".

    Löschen
    Punkte löschen:

    Nur bei Kurven mit mehr als 3 Punkten.
      Den zu löschenden Punkt selektieren.
      Weiter mit "Speichern / Abbrechen".

    Einfügen
    Punkte einfügen:
    Nur bei Kurven mit mehr als 3 Punkten.
    Die aktive Kurve an jener Position selektieren, wo der Punkt
    eingefügt werden soll.
      Weiter mit "Speichern / Abbrechen".

    Speichern / Abbrechen
     Abbrechen - vorherigen Zustand wieder herstellen; (auch Esc)
     Speichern - den aktiven Punkt temporär speichern. (auch rechte Maustaste)

    Fertig
    Beenden mit dem "Exit"-Button oder rechter Maustaste.

    Änderungen nach Beenden verwerfen: UNDO-icon.